**Bau- und Abbruchabfälle, Dokumentation nach Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV 2017)**

* Die Getrennthaltung gilt als technisch unmöglich, wenn z.B. kein Platz für Container vorhanden ist oder fest verbundene Mischmaterialien vorliegen.
* Die getrennt und nicht getrennt gehaltenen Abfallfraktionen (s. Liste) müssen dokumentiert werden.
* Diese Pflicht gilt nur für Baustellen, auf denen mehr als 10 m³ Abfälle gesamt anfallen (§ 8 Abs. 3, letzter Satz).
* Fertigen Sie eine Handskizze über die Aufstellung von Containern auf Baustellen, die dokumentationspflichtig sind.
* Archivieren Sie Wiegescheine und Rechnungen in Kopie zusammen mit der Dokumentation.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Getrennt gehaltene Abfälle** | | | **Nicht getrennt gehaltene Abfälle** | | |
| **Abfallart** | **Name Entsorgungsanlage (z.B. Deponie, Verwerter) oder Containerdienst** | **Menge getrennt gehalten in t pro Jahr** | **Menge nicht ge­trennt gehaltener Baumischabfälle in t pro Baustelle** | **Begründung nicht Getrennthaltung** | **Anschrift der Baustelle**  **Name Bauherr**  **Entsorger** |
| Flachglas |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Kunststoff, z.B. PVC Rohre / Profile / Fenster |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Metalle, z.B. Rohrabschnitte, Pfosten, Profile |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Bauholz, z.B. lackiert, furniert (A I – A III) |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Holz mit schädlichen Verunreinigungen, z.B. Holzschutzmittel (A IV) |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Dämmmaterialien, KMF wie Glas-/ Steinwolle |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Getrennt gehaltenen Abfälle** | | | **Nicht getrennt gehaltenen Abfälle** | | |
| **Abfallart** | **Name Entsorgungsanlage (z.B. Deponie, Verwerter) oder/ Containerdienst** | **Menge getrennt gehalten in t pro Jahr** | **Menge nicht ge­trennt gehaltener Baumischabfälle in t pro Baustelle** | **Begründung nicht Getrennthaltung\*** | **Anschrift der Baustelle Name der Bauherrenschaft**  **Entsorger** |
| Dämmmaterialien, EPS wie Styropor (Merkblatt HBCD-haltige Dämmstoffe beachten) |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Bitumengemische (kleine Mengen werden wie teerhaltig behandelt) |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Baustoffe auf Gipsbasis, erst ab 10 m³ Getrennt-haltung zumutbar |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Beton |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Ziegel |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Fliesen |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Keramik, z.B. Sanitärobjekte |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |
| Andere Abfälle  z.B. Asbest, sonstige gefährliche Abfälle |  |  |  | * technisch unmöglich * wirtschaftlich unzumutbar |  |

08/17